**Пожары от печного отопления**

02.12.2013 10:29 |

Ежегодно в период отопительного сезона происходит резкое увеличение количества пожаров, причины которых связаны с неисправностью печного отопления. В прошлом 2012 году по этим причинам произошло 6 пожаров, а  в период 2013 года уже 4 пожара.

В целях недопущения пожаров по этим причинам,  следует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности, как при устройстве печей, так и при их эксплуатации.

Каждая печь должна иметь самостоятельный фундамент. Если настил под основанием печи деревянный, то  нижнюю часть зольника выполняют не менее чем из 2-х рядов кирпичей. На деревянном полу, перед топкой необходимо прибить металлический лист, размером 50х70 сантиметров. Дымовая труба печи при прокладке через деревянные чердачные или межэтажные перекрытия должны иметь утолщения кирпичной кладки (горизонтальная разделка) не менее 50 см. до сгораемых конструкций здания. Утолщение в кирпичной кладке (вертикальная разделка) должно быть и у стенок печи, если печь примыкает или находится близко  сгораемым элементам здания (стенам, перегородкам). Печь не должна примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным стенам или перегородкам. Между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту. Сгораемые стены и перегородки в отступах  защищают кирпичной  кладкой, на глиняном растворе, толщиной в одну четверть кирпича.

На чердаках дымовые трубы должны быть оштукатурены и побелены. Для розжига печей категорически запрещается использовать легковоспламеняющиеся жидкости, а также доверять розжиг печи малолетним детям. У печей, на перекрытиях печей, предтопочном листе нельзя сушить дрова, хранить другие горючие материалы. Перед отопительным сезоном  каждые хозяин должен проверить исправность печи и дымохода, при необходимости произвести ремонт, заделать трещины глиненно-песочным раствором.

Каждому необходимо помнить, что выполнение Правил пожарной безопасности поможет уберечь Ваше жилище от пожара.

*Ст.инспектор ОНД*

*по Болотнинскому району               Тарасов А.С.*