**Сохранить урожай от огня**

26.08.2014 09:38 |

Высевая семена, хлебороб уже думает о жатве. Трудно вырастить урожай, еще труднее его убрать. Ни какими рублями не оценить ущерб, если этот хлеб уйдет под снег. Но обиднее всего, если из-за нашей бесхозяйственности хлеб погибнет в огне.

Такие случаи, к сожалению, в нашей области были. Чтобы этого не случилось, руководители и специалисты хозяйств должны принять все необходимые меры – это их обязанность. Пожарная охрана сельских населенных пунктов, объектов, находящихся на территории сельских администраций  в основном должна обеспечиваться силами ДПД. Раньше они создавались по решению правлений колхозов, совхозов, исполкомов сельских советов и др. органов. В наше время вопрос о создании и финансировании ДПД могут решить только Главы сельских администраций и руководители нынешних сельхозпредприятий. Однако некоторые руководители хозяйств считают, что незачем утруждать себя созданием добровольных пожарных дружин и иметь механизированные средства борьбы с огнем. Вследствие этого, снижается эффективность борьбы с огнем, особенно в период уборки урожая.

Пожары во время уборки урожая зерновых культур возникают в основном от конструктивных недостатков зерноуборочной техники, нарушения технических условий ее эксплуатации, из-за отсутствия специальных приспособлений для защиты отдельных узлов машин, опасных в пожарном отношении. Нередко пожары при уборке хлебов происходят от неосторожно брошенной спички, сигареты, разведенного и оставленного без присмотра костра.

Уборка зерновых должна начинаться с разбивки хлебных массивов на участки – площадью не более 50 га. Между участками должны делаться прокосы. Посередине прокосов делается пропашка шириной не менее 4 метров.

Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 метров от зерновых массивов, зернотоков, мест складирования сена и соломы. Площадь станов опахивается полосой шириной не менее 4 метров. Курить, производить работы с применением открытого огня в хлебных массивах и вблизи них запрещается. На случай возникновения пожара вблизи убираемых хлебных полей необходимо иметь трактор с плугом.

Тракторы, комбайны, самоходные шасси и автомобили должны быть оборудованы искрогасителями, а системы питания и смазки должны быть тщательно отрегулированы.

Значительную пожарную опасность представляют и зерносушилки, используемые в период уборки урожая. Анализ причин возникновения пожаров в зерносушилках показывает, что большинство из них происходит от неисправной топливной аппаратуры, плохого технического обслуживания, нарушения температурного режима эксплуатации и несоблюдения правил пожарной безопасности.

В целях предупреждения пожаров в период уборки урожая следует соблюдать типовые правила противопожарного режима для объектов сельского хозяйства.